**Rada Outlook digitale mengkraan**

Digitale mengkraan en besturing voor max. 6 douches

- Maximale temperatuurbeveiliging

- Voor maximaal zes douchekoppen

- Geïntegreerde magneetventielen

- Cyclusspoeling instelbaar

- Registratie en rapportage van cyclusspoeling

- **Energiezuinige Eco TD**

- On-line of ter plekke uitleesbaar

- Revolutionaire besparing op installatiewerk

**Specificatie:**

Rada Outlook digitale mengkraan, bestaande uit een, uit het zicht te monteren, mengkraan in een besturingskast voor wandmontage. Inclusief keerkleppen en vuilfilters. Met ¾” buitendraad aansluitingen voor warm en koud water toevoer en 6 mengwateraansluitingen,

½” buitendraad. Met zes geïntegreerde magneetventielen. De Rada Outlook digitale mengkraan

wordt geleverd met de Rada Outlook sensorbox en een transformator 230 V AC/12 V DC.

**Bestelnummer: 1.1929.212**

**Rada Outlook 4 digitale mengkraan**

Digitale mengkraan en besturing voor max. vier douches

- Maximale temperatuurbeveiliging

- Voor maximaal vier douchekoppen

- Geïntegreerde magneetventielen

- Cyclusspoeling instelbaar

- Registratie en rapportage van cyclusspoeling

- **Energiezuinige Eco TD**

- On-line of ter plekke uitleesbaar

- Revolutionaire besparing op installatiewerk

**Specificatie:**

Rada Outlook 4 digitale mengkraan, bestaande uit een, uit het zicht te monteren, mengkraan in een

besturingskast voor wandmontage. Inclusief keerkleppen, afsluiters en vuilfilters. Met ¾” buitendraad

aansluitingen voor warm en koud water toevoer en twee mengwateraansluitingen met ½” buitendraad.

Met vier geïntegreerde magneetventielen. De Rada Outlook Duo digitale mengkraan wordt geleverd met de Rada Outlook sensorbox en een transformator 230 V AC/12 V DC.

**Bestelnummer: 1.1929.335**

**Rada Outlook Duo digitale mengkraan**

Digitale mengkraan en douchebesturing voor twee douches

- Maximale temperatuurbeveiliging

- Voor maximaal twee douchekoppen

- Geïntegreerde magneetventielen

- Cyclusspoeling instelbaar

- Registratie en rapportage van cyclusspoeling

- **Energiezuinige Eco TD**

- On-line of ter plekke uitleesbaar

- Revolutionaire besparing op installatiewerk

**Specificatie:**

Rada Outlook Duo digitale mengkraan, bestaande uit een, uit het zicht te monteren, mengkraan in een

besturingskast voor wandmontage. Inclusief keerkleppen en vuilfilters. Met ¾” buitendraad aansluitingen voor warm en koud water toevoer en twee mengwateraansluitingen met ½” buitendraad. Met twee geïntegreerde magneetventielen. Met aansluitingen voor een sensorbox en een transformator. De Rada Outlook Duo digitale mengkraan wordt geleverd met de Rada Outlook sensorbox en een transformator 230 V AC/12 V DC.  
  
**Bestelnummer: 1.1929.214**

**Rada vaste douchekop VR106**

Vandaalbestendig en waterbesparend

- Met KIWA keur

- Vandaalbestendig

- Water- en energiebesparend

- Instelbare sproeihoek

- Onderhoudsarm

**Specificatie:**

Rada douchekop, type VR106, met KIWA keur, vandaalbestendig, onderhoudsarm en waterbesparend. Voor inbouw leidingwerk, aansluiting ½” buitendraad. Met ingebouwde r.v.s. zeef en volumestroombegrenzer 6 l/min.

**Bestelnummer: 2.1715.016**

**Rada Outlook infrarood bedieningssensor**

Non-touch bediening

- Hygiënisch

- Robuust, zeer bedrijfszeker

- Plaatsingsvrijheid bedieningssensor

- Aan te sluiten op Rada Outlook sensorbox

- Geen inbouwdoos benodigd

**Specificatie:**

Rada Outlook infrarood bedieningssensor, aan te sluiten op een Rada Outlook sensorbox, voor wandmontage met 6 meter kabel.  
  
**Bestelnummer: 1.1621.232**

**Rada Outlook piëzo bedieningssensor**

Druktoets bediening

- Robuust

- Plaatsingsvrijheid bedieningssensor

- Aan te sluiten op Rada Outlook sensorbox

- Te monteren i.c.m. inbouwdoos

**Specificatie:**

Rada Outlook piëzo druktoets, aan te sluiten op een Rada Outlook sensorbox, voor wandmontage, met 10 meter kabel.  
  
**Bestelnummer: 1.1929.213**