**Rada mini thermostaat art nr 12-3000**

Compact (onderbouw)thermostatisch mengapparaat, met keerkleppen en vuilfilters. De mengkraan (3/8”) wordt geleverd met aansluitset, bestaande uit T-stuk en flexibele slang voor montage onder een wastafel. Een lage tapdrempel en beveiligde temperatuutinstelling garanderen veilig gebruik van het tappunt. Op eenvoudige wijze kan ook handmatig thermisch gedesinfecteerd worden op hoge temperatuur. Volumestroom 24 l/min bij 200 kPa drukverlies.

