**Rada thermostaat art nr 900100TD 2.1930.473**

Thermostatische opbouw douchemengkraan met verchroomd messing bedieningsknoppen en keramische schijven heeft een capaciteit van 18l/m bij 300KPa. De kraan met ½” bu is voorzien van keerkleppen en vuilfilters, S-koppelingen en rozetten. De temperatuurblokkeerknop (38°C) kan door middel van een aparte veiligheidspen overbrugd worden zodat op een eenvoudige en gecontroleerde manier een manuele thermische desinfectie kan plaatsvinden.

[](http://www.rada-nl.com/fileadmin/600x600/Einzelthermostate/rada%209001%20AP.jpg)