**Rada outlook infrarood bedieningssensor art nr. 280103 1.1621.232**

Een onderhoudsvrije, verchroomde sensor met een ingebouwd actief infrarood “oog”. De “non-touch” sensor is vervaardigd uit duurzame technische kunststoffen en wordt op de muur bevestigd met verborgen schroeven. Een afdekkap met inbusschroef sluit het geheel af. De elektrische aansluiting gebeurt via een verlengbare, ingegoten 3-aderige kabel met een lengte van 10m. De detector heeft een diameter van 84mm en werkt op 12V.

Bij beweging van de hand in de detectiezone (50 mm – horizontaal) activeert de sensor via de sensorbox een magneetventiel van de digitale stuurunit gedurende een vooraf ingestelde tijd en functie.

