**Rada outlook wanddetectie art nr 280300 2.1931.315**

Een opbouw wand aanwezigheidssensor detecteert via een passief infra rood signaal aanwezigheid. De detector, met aanpasbaar detectieveld, wordt aangesloten op de sensorbox en activeert zodoende het magneetventiel voor de doorloopdouche.

 