**RADA B safety nooddouches classic Line**

**Vorstveilige mechanische nooddouche voor wandmontage inbouw*.* Art nr 885085 2.1931.420**

Groen poedergecoate messing nooddouche voor wandmontage met inbouwleidingwerk en rode hendelbediening. De zwarte kunststof douchekop met automatische leegloop, chemicaliënbestendig, is conform DIN EN 15154-1:2006; DIN 12899-3:2009 en ANSI Z358.1-2009.

De volumestroombegrenzer van 75l/min volgens norm kan eveneens ingesteld worden op 35,50 of 110 l/min.

De begrensde, gelijkmatige en vooral zachte sproeistraal is optimaal voor het afspoelen van chemicaliën op de huid.

De hendel met verlengde spindel ( wanddikte max 300mm) opent een 3 weg kogelkraan in een vorstvrije ruimte.

.

.